**GW CLI**

GW(config)#ip dhcp excluded-address 10.10.9.1 10.10.9.6

GW(config)#ip dhcp pool B\_R1

GW(dhcp-config)#network 10.10.0.0 255.255.0.0

GW(dhcp-config)#default-router 10.10.10.2

GW(dhcp-config)#dns-server 10.10.9.5

GW(dhcp-config)#exit

**GW CLI**

GW(config)#ip dhcp excluded-address 10.10.1.1

GW(config)#ip dhcp pool B\_R1-LAN

GW(dhcp-config)#network 10.10.1.0 255.255.255.224

GW(dhcp-config)#default-router 10.10.10.2

GW(dhcp-config)#dns-server 10.10.9.5

GW(dhcp-config)#exit

**Main-MLS CLI**

Main-MLS(config)#interface Vlan120

Main-MLS(config-if)#ip helper-address 10.10.10.2

Main-MLS(config-if)#interface Vlan130

Main-MLS(config-if)#ip helper-address 10.10.10.2

Main-MLS(config-if)#exit

**S-MLS CLI**

Main-MLS(config)#interface Vlan45

Main-MLS(config-if)#ip helper-address 10.10.11.2

Main-MLS(config-if)#interface Vlan58

Main-MLS(config-if)#ip helper-address 10.10.11.2

Main-MLS(config-if)#exit

**N-MLS CLI**

Main-MLS(config)#interface Vlan120

Main-MLS(config-if)#ip helper-address 10.10.12.2

Main-MLS(config-if)#interface Vlan130

Main-MLS(config-if)#ip helper-address 10.10.12.2

Main-MLS(config-if)#exit

**S-MLS CLI**

Main-MLS(config)#interface Vlan120

Main-MLS(config-if)#ip helper-address 10.10.12.2

Main-MLS(config-if)#interface Vlan130

Main-MLS(config-if)#ip helper-address 10.10.10.2

Main-MLS(config-if)#exit